

**金华冷链项目防水卷材、防水涂料设计参数**


各材料参数应符合以下要求：

1. SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材


应符合GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材国家标准》；应用性能符合JC1075-2008《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》、GB50345-2004《屋面工程技术规范》、GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》、GB50300-2001《建筑施工质量验收统一标准》、GB50108-2008《地下工程防水技术规范》、GB50208-2002《地下方式工程质量验收规范》等行业标准要求。














应符合GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材国家标准》；应用性能符合JC1075-2008《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》、GB50345-2004《屋面工程技术规范》、GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》、GB50300-2001《建筑施工质量验收统一标准》、GB50108-2008《地下工程防水技术规范》、GB50208-2002《地下方式工程质量验收规范》等行业标准要求。

3. 水泥基渗透结晶防水涂料

应符合GB 18445-2001《水泥基渗透结晶型防水材料》、GB50345-2004《屋面工程技术规范》、GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》、GB50300-2001《建筑施工质量验收统一标准》、GB50108-2008《地下工程防水技术规范》、GB50208-2002《地下方式工程质量验收规范》等行业标准要求





4. 聚氨酯防水涂料

应符合GB/T 19250-2003《聚氨酯防水涂料》、GB50345-2004《屋面工程技术规范》、GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》、GB50300-2001《建筑施工质量验收统一标准》、GB50108-2008《地下工程防水技术规范》、GB50208-2002《地下方式工程质量验收规范》等行业标准要求

